**Модуль баня 7х2,5**

***Парильное помещение***  
Отделка стен – доска необрезная ольха, вертикально (стены), рисунком «солнце» (потолок)  
(пропитка маслом +тёмный колер).  
Отделка потолка – доска необрезная ольха.  
Декоративные элементы – панно можжевеловое (на потолке), панно настенное «травы» (на стене напротив двери).  
Подспинник – доска необрезная ольха.  
Полок - “Г” образный, высота от пола 700 мм, ольха.  
Печной угол – плитка Талькохлорит "Рваный камень" 200\*50\*20 мм.  
Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) размеры 300\*600 мм.  
Дверь прозрачная Хамам Элит Бронза 1900\*700 мм, без порога, открывание левое, ручка комбинированная.  
Окно 1760\*1180 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет закалённый (на стене напротив печи).  
Окно 550\*550 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), открывание левое  
Освещение – подсветка полков, панно потолочного, панно стенового, светильники угловые Woodson (ольха)- 3 шт.  
Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).  
Звук – колонка влагозащищенная- 1 шт.  
Электрическая банная печь Sangens W20G  
Камни в закрытой каменке – Жадеит, 30 кг.  
«Второе дыхание» (Black) для бани (с принудительной вентиляцией).  
Вентиляция- приточно- вытяжная вентиляция “КуБасту”; приточная под печь.  
Смеситель с душевой лейкой (гигиенический душ) Lemark Black.  
Трап сливной – линейный 3 шт., сухой затвор.  
Лавочка 350\*350\*350 мм- 1 шт.  
Вешалка Woodson D5, ольха- 1 шт.  
Фито полка для веников и трав, ольха- 1 шт.  
Парозахват "Пятый элемент" Woodson, ольха- 1 шт.

*Комплект аксессуаров Woodson PRO:*  
Веер для бани "Пятый элемент" Woodson, дуб, малый- 1 шт.  
Комплект Relax Woodson «Второе дыхание» BROWN- 1 шт.  
Валик BROWN Woodson для головы 45\*11- 1 шт.  
Валик BROWN Woodson для ног 60\*16- 1 шт.  
Шайка Woodson с нержавеющей вставкой 20л, дуб- 1 шт.  
Черпак для бани Woodson Excalibur- 1 шт.  
  
***Душевое помещение***  
Отделка стен – керамогранит LBCeramics Аспен\_LB (светло-серый) 300\*600 мм.  
Отделка потолка – доска необрезная ольха.  
Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.  
Дверь входная – 800\*2030 мм металлопластиковый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет 2-х камерный, матовый. энергосберегающий, открывание правое.  
Дверь Хамам Элит Сатин матовая 1900\*700 мм открывание правое, без порога.  
Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).  
Вентиляция – вытяжной канальный вентилятор.  
Электричество- выключатель 1-й (освещение фасада бани) - 1 шт.  
Освещение- точечные светильники - 2 шт.  
Звук- колонка влагозащищенная - 1 шт.  
Стойка душевая с тропическим душем Lemark Black.  
Обливное устройство – Изистим «Каскад» в облицовке «Woodson» 20 л.  
Электрический полотенцесушитель черный.  
Стеклянная перегородка в душевой 700\*2200 мм (бронза).  
Трап сливной – линейный 2 шт., сухой затвор.  
Вешалка – Семирамида, ольха – 1 шт.  
Полки для косметики 2 шт. (около перегородки).  
Блок управления Sangens W6-9 Bluetooth с управлением  
  
***Санузел***  
Отделка стен – керамогранит LBCeramics Аспен\_LB (светло-серый) 300\*600 мм.  
Отделка потолка – доска необрезная ольха.  
Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.  
Дверь Хамам Элит бронза матовая 1900\*600 мм открывание левое, WC замок.  
Окно пластиковое 550\*550 мм цвет серый (RAL 7024), поворотно откидное открывание правое.  
Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).  
Вентиляция – вытяжной канальный вентилятор.  
*Электричество:*  
- розетка одинарная – для водонагревателя- 1 шт., для фена у зеркала - 1 шт.,  
- выключатель 2-й – 1 шт. (вентилятор, освещение помещения).  
- электрощит 36 модулей.  
*Освещение:*  
- точечный светильник- 1 шт.  
Накопительный электрический водонагреватель Thermex 80 (Wi-Fi).  
Унитаз – Sanita Luxe.  
Смесители Lemark Black.  
Раковина подвесная Ceramalux.  
Зеркало с подсветкой 400\*800 мм.  
Фен – 1 шт.  
Аксессуары – держатель для туалетной бумаги Woodson.

**Модуль комната отдыха 7х2,5**

Отделка стен – доска необрезная ольха.  
Отделка потолка – доска необрезная ольха.  
Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.  
Входная группа – 2700\*2030 мм., 3 секции с 1-й распашной дверью, 1-й откидной дверью, 1-й глухой секцией по центру, металлопластиковый профиль, цвет серый (RAL 7024); стеклопакет 1-камерный, энергосберегающий с обогревом и терморегулятором Wi-Fi. (+сетка москитная на дверь откидная).  
Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).  
Кондиционер черного цвета, наружный блок +корзина для кондиционера (на стене, где расположен щит подключения)  
Кулер хол/гор 1шт  
Раковина с тумбой  
Смеситель Lemark (чёрный) 1 шт.  
Шкаф со встроенным холодильником 1 шт.  
  
***Мебель:***  
Комплект мебели лофт (ольха): стол 2000х800, стул 400х400 3 шт.  
Диван размеры 2300х850  
Телевизор –Hisense- диагональ 43 дюйма  
Автомагнитола ACV или Prology с поддержкой блютус и флешки.  
  
***Освещение и электричество***  
Освещение:  
- 3 направленные светильники (парные),  
- 2 настенных светильника БРА (на стене где телевизор).  
*Электричество:*  
розетка 2я: 1- за телевизором, 2- слева от двери в душевую.  
розетка 1я: 1- за холодильником, 2- за кулером  
выключатель 2-й : 1- уличное освещение, внутреннее освещение комнаты отдыха (справа от входной двери); 2- душевая: освещение, вентиляция; 3- парная: освещение панно и полков, светильники угловые (слева от двери в душевую)  
выключатель 1-й: 1- питание магнитолы, 2- освещение в зоне для переодевания.  
Звук – колонка влагозащищенная 1 шт. под столом.  
Электрощит (24 модуля) справа от панорамы.  
  
***Зона переодевания:***  
Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый).  
Стены – доска необрезная ольха, потолок – доска необрезная ольха.  
Алюминиевая перегородка с дверью по середине 700\*2000, открывание правое, стекло одинарное закаленное матовое.  
Мебель – 8 ящиков для переодевания без замков, 2 яруса, каркас ЛДСП, фасады МДФ серый матовый.  
Электричество - розетка двойная 1 шт. около зеркала.  
Лавочка 800\*400 мм 2 шт.  
Вешалка D – 5, 2 шт.  
Зеркало с подсветкой – 1шт.  
  
**Внешние особенности каркасной бани:**  
Утепление стен, потолка, пола - 100 мм  
Наружная отделка – сайдинг металлический вертикально, цвет серый матовый (RAL 7024).  
Доборные элементы металлические, цвет серый матовый (RAL 7024).  
Водосточная система металлическая, цвет серый матовый (RAL 7024).  
Кровля – мягкая черепица “Технониколь” Финская соната, цвет серый.  
Наружные коммуникации – подключение электричества по согласованию (щит- 1 шт./скрытое подключение), щит подключения водопровода- 1 шт., разъем для подключения греющего кабеля- 1шт.  
Освещение – уличный светильник на стороне панорамы- 3 шт., на стороне входной двери- 3 шт.