**Модуль баня 7х2,5**

***Парильное помещение***
Отделка стен – доска необрезная ольха, вертикально (стены), рисунком «солнце» (потолок)
(пропитка маслом +тёмный колер).
Отделка потолка – доска необрезная ольха.
Декоративные элементы – панно можжевеловое (на потолке), панно настенное «травы» (на стене напротив двери).
Подспинник – доска необрезная ольха.
Полок - “Г” образный, высота от пола 700 мм, ольха.
Печной угол – плитка Талькохлорит "Рваный камень" 200\*50\*20 мм.
Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) размеры 300\*600 мм.
Дверь прозрачная Хамам Элит Бронза 1900\*700 мм, без порога, открывание левое, ручка комбинированная.
Окно 1760\*1180 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет закалённый (на стене напротив печи).
Окно 550\*550 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), открывание левое
Освещение – подсветка полков, панно потолочного, панно стенового, светильники угловые Woodson (ольха)- 3 шт.
Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).
Звук – колонка влагозащищенная- 1 шт.
Электрическая банная печь Sangens W20G
Камни в закрытой каменке – Жадеит, 30 кг.
«Второе дыхание» (Black) для бани (с принудительной вентиляцией).
Вентиляция- приточно- вытяжная вентиляция “КуБасту”; приточная под печь.
Смеситель с душевой лейкой (гигиенический душ) Lemark Black.
Трап сливной – линейный 3 шт., сухой затвор.
Лавочка 350\*350\*350 мм- 1 шт.
Вешалка Woodson D5, ольха- 1 шт.
Фито полка для веников и трав, ольха- 1 шт.
Парозахват "Пятый элемент" Woodson, ольха- 1 шт.

*Комплект аксессуаров Woodson PRO:*
Веер для бани "Пятый элемент" Woodson, дуб, малый- 1 шт.
Комплект Relax Woodson «Второе дыхание» BROWN- 1 шт.
Валик BROWN Woodson для головы 45\*11- 1 шт.
Валик BROWN Woodson для ног 60\*16- 1 шт.
Шайка Woodson с нержавеющей вставкой 20л, дуб- 1 шт.
Черпак для бани Woodson Excalibur- 1 шт.

***Душевое помещение***
Отделка стен – керамогранит LBCeramics Аспен\_LB (светло-серый) 300\*600 мм.
Отделка потолка – доска необрезная ольха.
Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.
Дверь входная – 800\*2030 мм металлопластиковый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет 2-х камерный, матовый. энергосберегающий, открывание правое.
Дверь Хамам Элит Сатин матовая 1900\*700 мм открывание правое, без порога.
Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).
Вентиляция – вытяжной канальный вентилятор.
Электричество- выключатель 1-й (освещение фасада бани) - 1 шт.
Освещение- точечные светильники - 2 шт.
Звук- колонка влагозащищенная - 1 шт.
Стойка душевая с тропическим душем Lemark Black.
Обливное устройство – Изистим «Каскад» в облицовке «Woodson» 20 л.
Электрический полотенцесушитель черный.
Стеклянная перегородка в душевой 700\*2200 мм (бронза).
Трап сливной – линейный 2 шт., сухой затвор.
Вешалка – Семирамида, ольха – 1 шт.
Полки для косметики 2 шт. (около перегородки).
Блок управления Sangens W6-9 Bluetooth с управлением

***Санузел***
Отделка стен – керамогранит LBCeramics Аспен\_LB (светло-серый) 300\*600 мм.
Отделка потолка – доска необрезная ольха.
Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.
Дверь Хамам Элит бронза матовая 1900\*600 мм открывание левое, WC замок.
Окно пластиковое 550\*550 мм цвет серый (RAL 7024), поворотно откидное открывание правое.
Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).
Вентиляция – вытяжной канальный вентилятор.
*Электричество:*
- розетка одинарная – для водонагревателя- 1 шт., для фена у зеркала - 1 шт.,
- выключатель 2-й – 1 шт. (вентилятор, освещение помещения).
- электрощит 36 модулей.
*Освещение:*
- точечный светильник- 1 шт.
Накопительный электрический водонагреватель Thermex 80 (Wi-Fi).
Унитаз – Sanita Luxe.
Смесители Lemark Black.
Раковина подвесная Ceramalux.
Зеркало с подсветкой 400\*800 мм.
Фен – 1 шт.
Аксессуары – держатель для туалетной бумаги Woodson.

**Модуль комната отдыха 7х2,5**

Отделка стен – доска необрезная ольха.
Отделка потолка – доска необрезная ольха.
Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.
Входная группа – 2700\*2030 мм., 3 секции с 1-й распашной дверью, 1-й откидной дверью, 1-й глухой секцией по центру, металлопластиковый профиль, цвет серый (RAL 7024); стеклопакет 1-камерный, энергосберегающий с обогревом и терморегулятором Wi-Fi. (+сетка москитная на дверь откидная).
Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).
Кондиционер черного цвета, наружный блок +корзина для кондиционера (на стене, где расположен щит подключения)
Кулер хол/гор 1шт
Раковина с тумбой
Смеситель Lemark (чёрный) 1 шт.
Шкаф со встроенным холодильником 1 шт.

***Мебель:***
Комплект мебели лофт (ольха): стол 2000х800, стул 400х400 3 шт.
Диван размеры 2300х850
Телевизор –Hisense- диагональ 43 дюйма
Автомагнитола ACV или Prology с поддержкой блютус и флешки.

***Освещение и электричество***
Освещение:
- 3 направленные светильники (парные),
- 2 настенных светильника БРА (на стене где телевизор).
*Электричество:*
розетка 2я: 1- за телевизором, 2- слева от двери в душевую.
розетка 1я: 1- за холодильником, 2- за кулером
выключатель 2-й : 1- уличное освещение, внутреннее освещение комнаты отдыха (справа от входной двери); 2- душевая: освещение, вентиляция; 3- парная: освещение панно и полков, светильники угловые (слева от двери в душевую)
выключатель 1-й: 1- питание магнитолы, 2- освещение в зоне для переодевания.
Звук – колонка влагозащищенная 1 шт. под столом.
Электрощит (24 модуля) справа от панорамы.

***Зона переодевания:***
Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый).
Стены – доска необрезная ольха, потолок – доска необрезная ольха.
Алюминиевая перегородка с дверью по середине 700\*2000, открывание правое, стекло одинарное закаленное матовое.
Мебель – 8 ящиков для переодевания без замков, 2 яруса, каркас ЛДСП, фасады МДФ серый матовый.
Электричество - розетка двойная 1 шт. около зеркала.
Лавочка 800\*400 мм 2 шт.
Вешалка D – 5, 2 шт.
Зеркало с подсветкой – 1шт.

**Внешние особенности каркасной бани:**
Утепление стен, потолка, пола - 100 мм
Наружная отделка – сайдинг металлический вертикально, цвет серый матовый (RAL 7024).
Доборные элементы металлические, цвет серый матовый (RAL 7024).
Водосточная система металлическая, цвет серый матовый (RAL 7024).
Кровля – мягкая черепица “Технониколь” Финская соната, цвет серый.
Наружные коммуникации – подключение электричества по согласованию (щит- 1 шт./скрытое подключение), щит подключения водопровода- 1 шт., разъем для подключения греющего кабеля- 1шт.
Освещение – уличный светильник на стороне панорамы- 3 шт., на стороне входной двери- 3 шт.